ПРАЙС-ЛИСТ НА МАТИРОВАНИЕ ПЕСКОСТРУЙНОЕ

(в стоимость не включена цена материала носителя)

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция** | **Руб./м2** |
| Матирование периметра | 500 |
| Матирование периметра с рисунком | 900 |
| Матирование с рисунком с лицевой стороны (фон прозрачный, рисунок матовый) | 1100 |
| Матирование с рисунком с лицевой стороны (фон матовый, рисунок прозрачный) | 1300 |
| Матирование с рисунком со стороны амальгамы (фон прозрачный, рисунок матовый) | 1300 |
| Матирование с рисунком со стороны амальгамы (фон матовый, рисунок прозрачный) | 1500 |
| Сплошное матирование | 2000 |
| Окраска матированной стороны одним цветом (цветной пескоструйный рисунок) | 1000 |
| Окраска матированной стороны люминесцентной краской (светящийся в темноте пескоструйный рисунок) | 2000 |
| Покрытие лаком | 500 |
| Оклейка противоосколочной плёнкой | 150 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительные услуги** | **Руб./шт.** |
| Использование рисунка с сайта <http://www.promsteklo.com/> | 0 |
| Адаптация рисунка заказчика к нанесению (если не выполнены тех. условия для изображений) | 500 |
| Подбор и подготовка индивидуального изображения | 1000 |

**Примечания**

Минимальная сумма заказа составляет 500 руб.

Минимальная сумма нанесения на одну деталь составляет 300 руб.

При высокой плотности мелких элементов на изображении наценка до 100%

При расчёте нанесения изображения на фрагмент носителя к площади добавляется по 100 мм по периметру

Технические Условия для предоставления изображения заказчиком

* Все изображения должны быть в векторном формате cdr: CorelDraw 13 и ранее.
* Все шрифты должны быть переведены в кривые (Convert To Curves).
* Масштаб изображения — 1:1.
* Не должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров, все линии должны иметь наименьшую толщину (Hairline).
* Не должно быть эффектов, прозрачностей, градиентов.
* Минимальная высота букв в макете - 5 мм.
* Минимальная толщина линий в макете - 1.5 мм.